1：发送命令“$TA,t\*\r\n”断开所有连接，并等待500mS，没有返回

2：计算bin文件的大小，例如bin文件大小为12345Byte

发送命令“$TA,v,12345\*\r\n”(更新主控板)或者“$TA,u,12345\*\r\n”（更新接口板）

等待返回“01\r\n”

3：取出bin文件开始的1024Byte并发送（不足1024Byte，按照实际大小），发送内容不含 头和尾

等待返回“01\r\n”

4：将bin文件开始的1024Byte移除，若全部移除结束

跳到步骤3